MPEG NR说明

MPEG NR简介：

MPEG NR INTRODUCTION:

#主菜单选项通常名称为MPEG Noise Reduction

MENU ITEM: MPEG Noise Reduction

#PQ表中选项页面为MPEG\_NR页面，分为Off、Low、Middle、High三组pq数据，具体涉及寄存器如下：

PQ table page-> MPEG\_NR , select option: off,low,middle,high. Three PQ data.

Relevant Register: as below:

#3463公版默认值

3463 project:

#Low的时候BK26\_21为0x08，BK26\_24为0x10；

When select low: REG: BK26\_21 is 0x08, BK26\_24 is 0x10;

When select middle : REG: BK26\_21 is 0x10, BK26\_24 is 0x00;

When select high : REG: BK26\_21 is 0x15, BK26\_24 is 0x10;

BK26\_21 : 0x09~0x1f

Higher values indicate the elimination effect of dirty spot becomes more obvious.

BK26\_24 : 0x08~0x30

Higher values indicate the elimination effect of dirty spot becomes more obvious.

Other reg we set default as below.

information as below:

