P75 6308M V60 喇叭声音曲线调试

1、静噪 ：

4mv 以下；（实际15mv 硬件性能决定）

2、

8欧8瓦曲线：

Reg: x0112d

0x02 声音整数值；

0x24 低八位AVL;

0X10 低八位PRESCALE.

标准：900MV 8.4~8.6W 失真5%

500mv:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 声音 | 电压 | 功率 | REG |
| 100 | 7.6 | 7.22 |  |
| 90 | 7.2 | 6.48 |  |
| 80 | 6.6 | 5.445 |  |
| 70 | 5.6 | 3.92 |  |
| 60 | 4.5 | 2.53125 |  |
| 50 | 3.3 | 1.316 |  |
| 40 | 1.6 | 0.32 |  |
| 30 | 0.8 | 0.08 |  |
| 20 | 0.4 | 0.02 |  |
| 10 | 0.1 | 0.00125 |  |
| 0 | 1E-3 | 1.25E-7 |  |

ATV 54200 声音输入：apx 500， FM MONO EXT

DTV BLUE 码流

AV 声音输入：apx 500

HDMI 声音输入：871， -12db,-6.3db

PC 声音输入：APX, 耳机一分为二线。

SCART 声音输入：APX 54200 FM MONO EXT

USB -12db,0db mp3 文件测试。

整理每个通道的 AVL,PRESCALE, VOLUME REG 数值。



