先PANNEL VCC,

设置TIMING,

再 BACKLIGHT VCC;开背光.

TIMING的时序 与输出信号时序;

Timimg 初始化完后 在输出信号。

寄存器调整：

1032 BANK

80

94 bit1