你到客户那里了我们开视频你操作看一下

caimingan(蔡敏淦) 12-30 04:26:39

下午的时候

feifasheng(费发盛) 12-30 04:28:06

恩。

feifasheng(费发盛) 12-30 04:28:47

8bite的 屏线有 几对？ 你们那边数下。

feifasheng(费发盛) 12-30 04:29:40

10bite 的话，应该是 要多几对线吧？

litao(李涛) 12-30 04:30:08

带CLOCK 10bit 一共是 10组LVDS线 +2组CLOSCK线

litao(李涛) 12-30 04:30:26

8bit 就是 8组LVDS线+2组CLOCK线

litao(李涛) 12-30 04:30:30

都是双的话

feifasheng(费发盛) 12-30 04:30:37

恩。

caimingan(蔡敏淦) 12-30 04:30:46

10bit的比8bit多两组

caimingan(蔡敏淦) 12-30 04:31:16



caimingan(蔡敏淦) 12-30 04:31:16



caimingan(蔡敏淦) 12-30 04:31:27

多这两组

feifasheng(费发盛) 12-30 04:31:42

恩。